경상남도교통문화연수원 공고 제2014 - 6호

벽체 부분 방수공사 수의계약 견적서 제출안내

1. 공사개요

공사명	예정금액 (기초금액)	위치	공 사 개 요	공사기간
벽체 부분 방수공사	4,860,000원 (부가세포함)	연수원 301호실	- 외벽 누수부분 철거 - 부분 방수공사 - 외벽 재시공 등	계약일로 부터 20일내

2. 견적서 제출기간 : 2014. 9. 19 ～ 2014. 9. 24 (18:00까지)

3. 견적서 제출 참가자격 : 공고일 현재 미장방수업 등록을 필한                                  경상남도내 업체

4. 견적서 제출

- 견적서는 봉인후 사업자등록증 사본과 함께 경상남도교통문화연수원

총무팀으로 직접제출

5. 낙찰자 결정방법

- 공사 예정금액(기초금액)의 87.745% 이하로 최저가 견적을 제출한      업체를 낙찰자로 선정

6. 누수현황 및 시행방법안 : 별첨

7. 기  타

1) 낙찰결과는 유선으로 통보합니다.

2) 기타 과업지시서 등 문의사항은 경상남도교통문화연수원

(☎285-3981) 총무팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

위와같이 공고합니다.

2014.   9.   19.

경상남도교통문화연수원 경리관

누수현황 및 시공방법

□. 누수현황 (누수예상)

○ 건물의 노후 및 외부벽체 균열 등으로 인하여 3층 임대사무실(팍스정보)

내부로 우천시 빗물이 다량 유입되고 있음.

○ 건물 구조상 소강당 옥상 바닥이 3층 사무실 바닥보다 400㎜ 높게 시공      되어  폭우시 소강당 옥상 빗물이 301호 임대사무실 외벽 치장벽돌 틈새      등으로 유입되는 것으로 추정됨.

□. 공사범위 및 시공방법

◯. 공 사 범 위 : 301호실(팍스정보) 외벽 전체

◯. 시공방법

- 소강당 옥상 바닥에서 외부벽면 치장벽돌 240㎜× 30ｍ 컷팅          철거

- 옥상 바닥층 하부 치장벽돌 120㎜× 30ｍ 철거 및 세척

- 건조 후 방수 우레탄 하도, 중도, 상도 도포 시공

- 바닥층 120㎜× 30ｍ 방수 몰탈로 채움 시공

- 외부벽면 치장벽돌 철거 부위에 치장벽돌 재시공(240㎜× 30ｍ)

- 외벽 전체(48㎡)청소 및 건조 후 균열부 보강 및 실리콘             코킹시공

- 301호 사무실 내부 벽체 누수부 정비 및 도색